Перечень выполняемых работ.

1. Внешний осмотр составных частей систем (пожарной панели, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;

- При осмотре заменить и установить не работающие или отсутствующие составные части системы (пожарной панели, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и.т.д).

2. Контроль рабочего положения; В системе проверка функции пожарной сигнализации на эффективность срабатывания и подачи звукового сигнала при тревоге и т.п.

3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

4. Проверка работоспособности составных частей систем пожарной сигнализации (целостность датчиков, панелей управления и т.п.).

5. Ремонт вышедших из строя датчиков и панелей системы сигнализации- оперативное принятие мер по устранению выявленных при обходе неисправностей (устранение неисправностей дымовых пожарных извещателей, согласно инструкции по эксплуатации, протирка спиртовым раствором, замена вышедших из строя дымовых, ручных извещателей и колонок и т.д.) в работе системы пожарной сигнализации.