**Основные технические характеристики закупаемых товаров**

**к тендеру по приобретению транспортных средств.**

Наименование подразделения-инициатора закупки: Транспортный отдел ДЭО.

Дата предоставления 01.12.2022г. Срок исполнения срочное.

**Требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование приобретаемых товаров** | **Ед.****изме-рения** | **Кол- во** | **Филиал** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели** | **Сумма бюджета, предназначенная для данной закупки, тенге** **(без учета НДС)** | **Комментарии** |
| 1 | Изотермический фургон | Шт | 1 | Жамбылский | Двигатель: Евро-5 с объемом в диапазоне 2500 -3000см3. Кузов: Изотермический, с объёмом в диапазоне 14 - 25м3, стеновые панели и потолок с толщиной не менее 80мм, количество дверей не менее 3 единиц, сзади 2 распашные и 1 с правого бока, с внутренним освещением, с штанговым замком Pash, с фиксаторами дверей. КПП: механическая 6-ти ступенчатая. Грузоподъемность в диапазоне 3000 - 3500кг. Колёсная формула: 4х2. Топливный бак: в диапазоне 80 - 100л. Обязательное оснащение: ABS, ГУР, Кондиционер, Центральный замок, Электростеклоподъёмники, Тревожная кнопка "Эвак", Дневные ходовые огни, Топливный фильтр грубой и тонкой очистки с подогревом, Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto, Закрытый аккумуляторный ящик, Электрический разъем для подключения тахографа, Проводка под тахограф, Обтекатель кузова над кабиной (спойлер), Запасное колесо, Буксировочный крюк, Набор инструментов. | 17 000 000 |  |
| 2 | Изотермический фургон | Шт | 1 | Атырауский | Двигатель: Евро-5 с объемом в диапазоне 2500 -3000см3. Кузов: Изотермический, с объёмом в диапазоне 14 - 25м3, стеновые панели и потолок с толщиной не менее 80мм, количество дверей не менее 3 единиц, сзади 2 распашные и 1 с правого бока, с внутренним освещением, с штанговым замком Pash, с фиксаторами дверей. КПП: механическая 6-ти ступенчатая. Грузоподъемность в диапазоне 3000 - 3500кг. Колёсная формула: 4х2. Топливный бак: в диапазоне 80 - 100л. Обязательное оснащение: ABS, ГУР, Кондиционер, Центральный замок, Электростеклоподъёмники, Тревожная кнопка "Эвак", Дневные ходовые огни, Топливный фильтр грубой и тонкой очистки с подогревом, Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto, Закрытый аккумуляторный ящик, Электрический разъем для подключения тахографа, Проводка под тахограф, Обтекатель кузова над кабиной (спойлер), Запасное колесо, Буксировочный крюк, Набор инструментов. | 17 000 000 |  |

Исполнитель: Ведущий специалист транспортного отдела Есенбаев Н.