**Сатып алынатын сорғының техникалық және сапалық сипаттамалары:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/р** | **Сатып алынатын тауарлардың атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Модель** | **Тауардың сапасына, техникалық сипаттамаларына, қауіпсіздігіне, функционалдық сипаттамаларына (тұтыну қасиеттері), өлшемдерге, орамдарға, тауарларды жөнелтуге және басқа да қажетті көрсеткіштерге қойылатын талаптар** | **Жеткізу мекенжайы** | **Сорғының фотосы** | **Ескерту** |
| 1 | Сүңгуір қысымды сорғы, 3 фазалы, минутына 75 литр, штангасы және турбинасы бар. | дана | 8 | Red Jacket P150U17 3RJ2 | 1. Қуаты - 1,5 HP (1,13 кВт);  2. Өнімділік - 300 л/мин;  3. Қуаты - 380в;  4. Реттелетін сорғы ұзындығы 261-415см;  5. Өндіріс (құрастыру) – АҚШ;  6. Дизельдік отын, бензин, керосин айдау үшін қолданылады. | №14/1 және №14/2 жанармай бекеті  Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, с.о. Батпақкөл, 313 бекет, в/п Жаңажол учаскесі, 01 үйде орналасқан | https://www.azsk74.ru/upload/iblock/0af/0af7d46ab45ec04836dc79fb7b0d30ad.jpg | Жеткізу шығындары Жеткізуші есебінен. |
| 2 | Сүңгуір қысымды сорғы 3 фазалы, минутына 75 литр, штангасы және турбинасы бар. | дана | 3 | Red Jacket P150U17 3RJ2 | 1. Қуаты - 1,5 HP (1,13 кВт);  2. Өнімділік - 300 л/мин;  3. Қуаты - 380в;  4. Реттелетін сорғы ұзындығы 261-415см;  5. Өндіріс (құрастыру) – АҚШ;  6. Дизельдік отын, бензин, керосин айдау үшін қолданылады. | №12 жанармай бекеті  Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Алға қаласы, Абай көшесі, 2 үйде орналасқан | https://www.azsk74.ru/upload/iblock/0af/0af7d46ab45ec04836dc79fb7b0d30ad.jpg | Жеткізу шығындары Жеткізуші есебінен. |

**Требуемые технические и качественные характеристики закупаемых насосов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование приобретаемых товаров** | **Ед.изм** | **Кол- во** | **Модель** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели** | **Адрес поставки** | **Фото насоса** | **Комментарии** |
| 1 | Погружной насос напорный, 3 фазный, 75 литров в мин, с штангой и турбиной. | шт | 8 | Red Jacket P150U17 3RJ2 | 1. Мощность – 1,5 л.с. (1.13 кВт); 2. Производительность - 300 л/мин; 3. Питание – 380в; 4. Регулируемая длина насоса 261-415см; 5. Производство (сборка) - США; 6. Используется для перекачки дизельного топлива, бензина, керосина. | АЗС№14/1 и АЗС№14/2  Актюбинская область, Мугалжарский р-н, с.о. Батпаккольский, ст-е 313, уч. в/п Жанажол, д.01 | https://www.azsk74.ru/upload/iblock/0af/0af7d46ab45ec04836dc79fb7b0d30ad.jpg | Расходы по доставке за счет Поставщика |
| 2 | Погружной насос напорный, 3 фазный, 75 литров в мин, с штангой и турбиной. | шт | 3 | Red Jacket P150U17 3RJ2 | 1. Мощность – 1,5 л.с. (1.13 кВт); 2. Производительность - 300 л/мин; 3. Питание – 380в; 4. Регулируемая длина насоса 261-415см; 5. Производство (сборка) - США; 6. Используется для перекачки дизельного топлива, бензина, керосина. | АЗС№12  Актюбинская область, Алгинский р-н, г.Алга, ул.Абая, д.2 | https://www.azsk74.ru/upload/iblock/0af/0af7d46ab45ec04836dc79fb7b0d30ad.jpg | Расходы по доставке за счет Поставщика |