**Тех. Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **кол-во** | **Ед.измерения** | **Общая сумма с НДС** | **Цена со скидкой** | **Цена без скидки** |
| 1 | 6 СТ-190 | 36 | шт |  |  |  |
| 2 | 6 СТ-140 | 2 | шт |  |  |  |
| 3 | 6 СТ-100 | 4 | шт |  |  |  |
| 4 | 6 СТ-90 | 2 | шт |  |  |  |
| 5 | 6 СТ-75 | 3 | шт |  |  |  |
| 6 | 6 СТ-70 | 1 | шт |  |  |  |
| 7 | 6 СТ-60 | 5 | шт |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Техническая спецификация |
| 1 | 6 СТ-190 | Автомобильная аккумуляторная баттарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 190Ач. Ток прокрутки - 1200А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2024 г. |
| 2 | 6 СТ-140 | Автомобильная аккумуляторная баттарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 140Ач. Ток прокрутки - 860А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2024 г. |
| 3 | 6 СТ-100 | Автомобильная аккумуляторная батарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 100Ач. Ток прокрутки - не менее 780А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 12В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2024 г. |
| 4 | 6 СТ-90 | Автомобильная аккумуляторная баттарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 90Ач. Ток прокрутки - 720А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2024г. |
| 5 | 6 СТ-75 | Автомобильная аккумуляторная баттарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 75Ач. Ток прокрутки - 620А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2024 г. |
| 6 | 6 СТ-65 | Автомобильная аккумуляторная батарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 60Ач. Ток прокрутки - 500А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2024 г. |
| 7 | 6 СТ-60 | Автомобильная аккумуляторная батарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 60Ач. Ток прокрутки - 500А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2024 г. |

Указать:

**Коммерческое предложение должно содержать следующие:**

- дата коммерческого предложения, контактный телефон, почтовый адрес, юридический/фактический адрес компании.

**-**стоимость услуг за 1 единицу в тенге с НДС (или без НДС);

-возможность предоставления скидки;

-условия оплаты (предоплата/пост оплата), в том числе возможность работы без предоплаты;

-сроки выполнения работ или условия поставки;

-гарантия на услуги.

Доставка г.Алматы, ул. Талант 38