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	1
	Hikvision  DS-9632NI-M8 IP Видеорегистратор
	4
	Количество каналов: 32×IP | Разрешение записи: 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/2 MP | Воспроизведение: 2×32.0MP / 8×8.0MP / 16×4.0MP / 32×2.0MP | Битрейт: Входящий 320 Мбит/с / Исходящий 400 Мбит/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u/G.711a/G.722/MP2L2 | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 2×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×RCA Вход/2×RCA Выход / Сигнальный 16×Вход/9×Выход (питание по DC 12V) / 4×USB 2.0/3.0 / 1×RS232 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 8K / 1×HDMI UHD 4K / 2×VGA FullHD /1×BNC PAL | Носители: 8×SATA HDD 16Tb / 1×eSATA HDD 16Tb (нет в комплекте) / RAID Дисковый массив, поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10 / N+1 Горячий резерв | Облачный сервис: HIK-Connect | Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect | Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора | Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность | VCA Тревоги обнаружения | Smart Функции: Запись по событию / Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Smart Поиск события выбранной области / Smart воспроизведение | Smart Аналитика: Эффективный поиск и отчет по событиям / Голосовое уведомление / Поддержка специализированных камер для подсчета людей / Поддержка ANPR камер для автоматического распознавания номерного знака ТС / Поддержка камер с 3D функциями «Рыбий глаз» | Управление: HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI | Материал: ABS Пластик/Металл | Типоразмер: 2.0U | Питание: AC 100V~240V 50-60Hz 50W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 10.0кг | Размер: 445×465×93мм

	2
	Hikvision DS-2CD2626G2-IZ SU/SL(D) (2.8-12.0mm) IP Камера, цилиндрическая
 
	11
	Разрешение: 2.0МР 1920×1080@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 3 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик / 1×Вход/1×Выход / Сигнальный 1×Вход/1×Выход / 1×MicroSD Карта памяти до 256Gb | Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.8~12.0мм / Угол обзора 113°~31° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК до 60м. | Светочувствительность: DarkFighter 0.002 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление видео-шумов | ENF Подавление аудио-шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. регулировка усиления | ROI Регион интереса | SVC Данные в видеопотоке | ANR Гарантированное сетевое хранение | NAS Поддержка сетевого хранилища | Оповещение: Визуальный стробоскоп + Звуковая сирена при нештатных ситуациях | Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Фильтр ложных тревог по классификации целей / Обнаружение изменения сцен / Захват лиц | Smart технология: AcuSense | Доступ с мобильных устройств | OSD Мультиязыковое меню | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Reset Кнопка сброса настроек | Цвет: Белый | Материал: Металл | Степень защиты: IP66/IK10 | Питание: DC 12V±25% 1.21A 14.5W / PoE IEEE 802.3at | Температура: -30°C...+60°C | Вес: 1.45кг | Размер: 144.1×144.1×345.7мм

	3
	Hikvision DS-2CD2126G2-IS U(D) (2.8mm) IP Камера, купольная
	11
	Разрешение: 2.0МР 1920×1080@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 3 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон / Аудио 1×Вход/1×Выход / Сигнальный 1×Вход/1×Выход / 1×MicroSD Карта памяти до 512Gb / Питание 1×NP Ø5.5мм | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 107° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК до 30м. | Светочувствительность: DarkFighter 0.002 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | ENF Подавление аудио-шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | ROI Регион интереса | SVC Данные в видеопоток | ANR Гарантированное сетевое хранение | NAS Поддержка сетевого хранилища | Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Фильтр ложных тревог по классификации целей / Обнаружение изменения сцен / Захват лиц | Smart технология: AcuSense | Доступ с мобильных устройств | OSD Мультиязыковое меню | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP | Reset Кнопка сброса настроек | Цвет: Белый | Материал: Металл | Степень защиты: IP67/IK10 | Питание: DC 12V ±25% 0.5A 6.0W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -30°C...+60°C | Вес: 0.55кг | Размер: Ø121.4×92.2мм

	4
	Жесткий диск HDD 6 TB Western Digital Surveillance (WD64PURZ), 3.5", 256 MB, SATA III, Purple
 
	12
	WD64PURZ Производитель Western Digital
МодельWD64PURZ Тип устройства HDD Показатели производительности Интерфейс SATA III Скорость вращения шпинделя 5400 об./мин. Максимальные перегрузки при работе 30G, 65G, длительностью 2 мс Максимальные перегрузки в выключенном состоянии 250G, длительностью 2 мс Наработка на отказ 1 млн.часов Основные параметры Линейка PurpleФорм-фактор 3.5" Емкость диска, ГБ  6000 Буфер, МБ 256 Уровень шума (типичный) 27 дБ Потребление энергии в режиме Active4.7 Вт Потребление энергии в режиме простоя 0.3 Вт Дополнительные технологии Advanced Format Дополнительно Поддержка до 16 отсеков Количество операций парковки 300 000Устойчивость компонентов к окислению Количество поддерживаемых камер - до 64Поддержка рабочей нагрузки до 180 ТБ/год
Совместимость с большим количеством устройств
Технология AllFrame обеспечивает оптимизацию для систем с большим количеством операций записи, низким битрейтом и несколькими одновременными потоками Размеры и вес Размеры (Ш х В х Г) 10.1 х 2.6 х 14.7 см Вес изделия 0.57 кг



