Тех. Спецификация
	№
п/п
	Наименование
	кол-во
	Ед.измерения
	Общая сумма с НДС
	Цена со скидкой 
	Цена без скидки

	1
	6 СТ-190
	36
	шт
	
	
	

	2
	6 СТ-100
	4
	шт
	
	
	

	3
	6 СТ-90
	2
	шт
	
	
	

	4
	6 СТ-75
	3
	шт
	
	
	

	5
	6 СТ-70
	1
	шт
	
	
	

	6
	6 СТ-60
	5
	шт
	
	
	




	№ п/п 
	Наименование
	Техническая спецификация

	1
	6 СТ-190
	Автомобильная аккумуляторная баттарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 190Ач. Ток прокрутки - 1200А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2026 г.

	2
	6 СТ-100
	Автомобильная аккумуляторная батарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 100Ач. Ток прокрутки - не менее 780А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 12В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2026 г.

	3
	6 СТ-90
	Автомобильная аккумуляторная баттарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 90Ач. Ток прокрутки - 720А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2026г.

	4
	6 СТ-75
	Автомобильная аккумуляторная баттарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 75Ач. Ток прокрутки - 620А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2026 г.

	5
	6 СТ-65
	Автомобильная аккумуляторная батарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 60Ач. Ток прокрутки - 500А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2026 г.

	6
	6 СТ-60
	Автомобильная аккумуляторная батарея залитый электролитом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальное емкость - 60Ач. Ток прокрутки - 500А. Наличие крышки с центральным газоотводом, ручки для транспортировки, индикатора заряженности. Напряжение разомкнутой цепи - не ниже 12,5В, а под нагрузкой - не ниже 10В на протяжении 10с. Гарантия на АКБ - не менее 1 года. Дата выпуска - не ранее 2026 г.



[bookmark: _GoBack]Указать:
Коммерческое предложение должно содержать следующие:
- дата коммерческого предложения, контактный телефон, почтовый адрес, юридический/фактический адрес компании.
- стоимость услуг за 1 единицу в тенге с НДС (или без НДС);
-возможность предоставления скидки;
-условия оплаты (предоплата/пост оплата), в том числе возможность работы без предоплаты;
-сроки выполнения работ или условия поставки;
-гарантия на услуги.
Доставка г.Алматы, ул. Талант 38

